# Piuliţă de strângere rapidă

Pentru înlocuirea uşoară a dispozitivelor de şlefuire fără a folosi alte scule, în locul piuliţei de strângere (10) puteţi folosi piuliţa cu strângere rapidă (12).

- Piuliţa de strângere rapidă (12) poate fi utilizată numai pentru discuri de şlefuire sau de tăiere sau perii disc cu un diametru de 22,2 mm al orificiului de prindere.

Folosiţi numai o piuliţă cu strângere rapidă în perfectă stare, nedeteriorată (12).

La înşurubare aveţi grijă ca partea inscripţionată a piuliţei cu strângere rapidă (12) să nu fie îndreptată spre discul de şlefuire; săgeata trebuie să fie îndreptată spre marcajul indexului (24).

Pentru fixarea arborelui de polizat, apăsaţi tasta de blocare a arborelui (1). Pentru a fixa strâns piuliţa cu strângere rapidă, răsuciţi puternic în sens orar discul de şlefuire.

Dacă piuliţa cu strângere rapidă este nedeteriorată şi a fost fixată corespunzător, o puteţi slăbi manual, prin rotirea manuală în sens antiorar a inelului zimţat. Nu slăbiţi niciodată cu cleştele o piuliţă cu strângere rapidă blocată, ci folosiţi cheia pentru şplinturi în acest scop. Aşezaţi cheia pentru şplinturi conform reprezentării din imagine.