# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Бутон за застопоряване на вала
(2) | Пусков прекъсвач
(3) | Спомагателна ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(4) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(5) | Вал
(6) | Предпазен кожух за шлайфане
(7) | Фиксиращ винт за предпазния кожух
(8) | Поемащ фланец с О-пръстен
(9) | Шлифовъчен дискA)
(10) | Обтяжна гайка
(11) | Ключ с два отвора за обтяжна гайка
(12) | Бързообтяжна гайка A)
(13) | Чашковиден диск от твърд металA)
(14) | Предпазен кожух за рязанеA)
(15) | Диск за рязанеA)
(16) | Защита за ръцетеA)
(17) | Дистанционни дисковеA)
(18) | Гумен подложен дискA)
(19) | ШкуркаA)
(20) | Кръгла гайкаA)
(21) | Чашковидна телена четкаA)
(22) | Диамантен диск за рязанеA)
(23) | Прахоуловителен кожух за рязане с водеща шейнаA)

A)

  Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.