# Күй индикаторы (жарық диоды)

Төмендеге кестеде электр құралындағы жарық диодының күй индикаторлары (2) сипатталған.

Күй индикаторы (жарық диоды) (2) | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | ---
Жасыл | OK күйі | –
Қызыл түспен жыпылықтайды | Электр құралы қызып кетті және өшеді. | Электр құралын суытыңыз.Күй индикаторы (жарық диоды) жасыл түспен жанып тұрса, электр құралын қайта қосуға болады.
Қызыл түспен жанып тұр | Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі немесе қайта іске қосылудан қорғаныс іске қосылды, электр құралы өшеді. | Электр құралын өшіріп қайта қосыңыз.