# Statusindikator (lysdiode)

Tabellen nedenfor viser hvordan lysdioden (2) på elektroverktøyet angir statusen.

Statusindikator (lysdiode) (2) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Status OK | –
Blinker rødt | Elektroverktøyet er overopphetet og slås av. | Avkjøl elektroverktøyet. Hvis statusindikatoren (lysdiode) lyser grønt, kan elektroverktøyet slås på igjen.
Lyser rødt | Tilbakeslagsutkoblingen, gjenstartbeskyttelsen eller overbelastningsvernet er utløst, og elektroverktøyet slås av. | Slå elektroverktøyet av og deretter på igjen.