# Ένδειξη κατάστασης (LED)

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις ενδείξεις κατάστασης του LED (2) στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Ένδειξη κατάστασης (LED) (2) | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | ---
Πράσινη | Κατάσταση Εντάξει | –
Κόκκινη αναβοσβήνουσα | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερθερμασμένο και απενεργοποιείται. | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει. Όταν η ένδειξη κατάστασης (LED) ανάβει πράσινη το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.
Κόκκινη φωτεινή | Η απενεργοποίηση ανάδρασης ή η προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση ή η προστασία έναντι υπερφόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί, το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται. | Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο.