# Tilstandsvisning (LED)

I følgende tabel kan du se en oversigt over LED'ernes tilstandsvisning (2) på el-værktøjet.

Tilstandsvisning (LED) (2) | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | ---
Grøn | Status OK | -
Blinker rødt | El-værktøj er overophedet og slår fra. | Lad el-værktøj køle af. Hvis tilstandsvisningen (LED) lyser grønt, kan el-værktøjet tændes igen.
Lyser rødt | Tilbageslagsfrakoblingen eller genstartsbeskyttelsen eller overbelastningsbeskyttelsen er blevet udløst, og el-værktøjet slukker. | Sluk el-værktøjet, og tænd det igen.