# Индикация за състоянието (LED)

Следната таблица описва индикациите за състояние на LED (2) върху електроинструмента.

Индикация за състоянието (LED) (2) | Значения/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Състояние OK | –
Мигащ в червено | Електроинструментът е прегрял и се изключва. | Оставете електроинструмента да се охлади. Ако индикацията за състоянието (LED) свети в зелено, електроинструментът може отново да се включи.
Светещ в червено | Изключването на отката, защитата срещу повторно включване или защитата от претоварване са се активирали, електроинструментът се изключва. | Изключете и повторно включете електроинструмента.