# التشغيل

- لا تقم بالتحميل على العدة الكهربائية بشكل كبير يتسبب في توقفها.

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- توخ الحرص عند عمل شقوق في الجدران الحاملة، انظر جزء «إرشادات إنشائية».

- احرص على تثبيت قطعة الشغل، إلا إذا كانت ثابتة بسبب وزنها.

- بعد تحميل العدة الكهربائية بشكل شديد قم بتشغيلها لعدة دقائق علی وضع اللاحمل من أجل تبريدها.

- لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل القطع السحجي.

- لا تمسك بأقراص التجليخ أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطرأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

ملاحظة: في حالة عدم الاستخدام اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية. تستمر العدة الكهربية في استهلاك الكهرباء بشكل منخفض حتى إذا كانت مطفأة، طالما كان القابس الكهربائي موصل وجهد الشبكة الكهربائية متوفرا.

إرشادات العمل
التشغيل