# Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Zelené LED ukazatele stavu nabití akumulátoru indikují stav nabití akumulátoru. Z bezpečnostních důvodů je zjištění stavu nabití možné pouze při vypnutém elektronářadí.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití nebo . Je to možné také při vyjmutém akumulátoru.

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabití nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

### Typ akumulátoru GBA 18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí 3 zelené | 60–100 %
Trvale svítí 2 zelené | 30–60 %
Trvale svítí 1 zelená | 5–30 %
Bliká 1 zelená | 0–5 %

### Typ akumulátoru ProCORE18V...

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí 5 zelených | 80–100 %
Trvale svítí 4 zelené | 60–80 %
Trvale svítí 3 zelené | 40–60 %
Trvale svítí 2 zelené | 20–40 %
Trvale svítí 1 zelená | 5–20 %
Bliká 1 zelená | 0–5 %