# İşletim

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

Elektrikli süpürgeyi kullanırken, elektrikli süpürgenin istem dışı hareketini engellemek için, hareketli tekerleklerin (9) hareketli tekerlek frenleri (10) ile sabitlenmesine dikkat edin. İlgili zeminde kullanmadan önce tekerleklerin (8) ve döner tekerleklerin (9) fonksiyonlarını yerine getirip getirmediklerini test edin.

Çalıştırma
Kuru emme
Islak emme
Yarı otomatik filtre temizleme