# Saklama ve taşıma (bkz. Resim I)

- Hazneyi (1) boşaltın ve temizleyin. Küf oluşumunu önlemek için, katlanır filtrenin (28) elektrikli süpürgenin iç kısmının kuru olduğundan emin olun.
- Şebeke bağlantı kablosunu kablo mesnedine (13) sarın.
- Aksesuarı, öngörülen tutucu düzeneklerine takın: Emme adaptörünü (18) tutucu düzeneğine (12), derz memesini (23) tutucu düzeneğine (15), kaba kir memesini (22) tutucu düzeneğine (16).
- Emme hortumunu (17) elektrikli süpürgenin üst parçasında mesnede (14) yerleştirin.
- Elektrikli süpürgeyi taşıma tutamağından (5) tutarak taşıyın.
- Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde saklayın ve yetkisiz kişilerin kullanmaması için gerekli önlemleri alın.
- Hareket makaralarını (9) sabitlemek için hareket makarası frenini (10) aşağı bastırın.