# Umetanje/vađenje vrećice za otpad ili vrećice za prašinu (suho usisavanje) (vidjeti slike D1–D2)

Za suho usisavanje možete umetnuti vrećicu za otpad (20) ili vrećicu za prašinu (pribor) u spremnik (1). Time se olakšava zbrinjavanje prašine.

##

- Otvorite zatvarače (7) i skinite gornji dio usisavača (6).

- Umetnite vrećicu za otpad (20) s otvorom za punjenje okrenutim prema naprijed u spremnik (1).
- Navucite otvor za punjenje preko priključne prirubnice do udubljenja priključne prirubnice.
- Provjerite je li vrećica za otpad (20) po čitavoj svojoj dužini naliježe na unutarnju stranu spremnika (1).
- Navucite preostali dio vrećice za otpad (20) preko ruba spremnika (1).

- Stavite gornji dio usisavača (6) i zatvorite zatvarače (7).

##

- Otvorite zatvarače (7) i skinite gornji dio usisavača (6).

- Skinite punu vrećicu za otpad (20) s priključne prirubnice prema natrag.
- Oprezno izvadite vrećicu za otpad (20) iz spremnika (1) pazeći da je ne oštetite.
  Pritom pazite da vrećica za otpad ne dotakne priključnu prirubnicu ili druge oštre predmete.
- Zavežite vrećicu za otpad (20) ispod otvora za punjenje.

##

- Otvorite zatvarače (7) i skinite gornji dio usisavača (6).

- Skinite punu vrećicu za prašinu s priključne prirubnice prema natrag. Zatvaranjem poklopca zatvorite otvor vrećice za prašinu. Izvadite zatvorenu vrećicu za prašinu iz spremnika (1).
- Stavite novu vrećicu za prašinu preko priključne prirubnice usisavača. Provjerite je li vrećica za prašinu po čitavoj svojoj dužini naliježe na unutarnju stranu spremnika (1) .

- Stavite gornji dio usisavača (6) i zatvorite zatvarače (7).