# Vådsugning

- Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

- Støvsugeren må ikke benyttes som vandpumpe. Støvsugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblanding.

## Arbejdstrin før vådsugning

- Åbn låsene (7), og tag sugeroverdelen (6) af.

- Fjern efter behov bortskaffelsessækken (20) eller støvposen.
- Tøm beholderen (1) efter behov.

- Sæt støvsugeroverdelen (6) på, og luk låsene (7).

## Opsugning af væsker

- Tænd støvsugeren.

Støvugeren er udstyret med en svømmer. Når det maksimale niveau er nået, standses sugningen.

- Sluk støvsugeren.

- Tøm beholderen (1).

For at forebygge skimmeldannelse efter vådsugning:

- Tag støvsugeroverdelen (6) af, tag foldefilteret (28) ud, og lad begge dele tørre godt.