# Drift

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Vid användning av dammsugaren, se till att hjulen (9) är låsta med hjullåset (10) så att dammsugaren inte rullar iväg. Testa löphjul (8) och styrhjul (9) på underlaget så att de fungerar som de ska.

Driftstart
Torrsugning
Våtsugning
Halvautomatisk filterrengöring