# Nasssaugen

- Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen, brennenden oder explosiven Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen. Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

- Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt werden. Der Sauger ist bestimmt für das Aufsaugen von Luft und Wassergemisch.

## Arbeitsschritte vor dem Nasssaugen

- Öffnen Sie die Verschlüsse (7) und nehmen Sie das Saugeroberteil (6) ab.

- Entfernen Sie bei Bedarf den Entsorgungssack (20) oder den Staubbeutel.
- Entleeren Sie bei Bedarf den Behälter (1).

- Setzen Sie das Saugeroberteil (6) auf und schließen Sie die Verschlüsse (7).

## Aufsaugen von Flüssigkeiten

- Schalten Sie den Sauger ein.

Der Sauger ist mit einem Schwimmer ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, wird das Saugen gestoppt.

- Schalten Sie den Sauger aus.

- Entleeren Sie den Behälter (1).

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssaugen:

- Nehmen Sie das Saugeroberteil (6) ab, entnehmen Sie den Faltenfilter (28) und lassen Sie alles gut trocknen.