# Nedves porszívás

- Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószereket. Ne szívjon fel forró, égő vagy robbanásveszélyes porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben. A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

- A porszívót nem szabad vízszivattyúként használni. A porszívó levegő és víz keverékének felszívására szolgál.

## Munkavégzési lépések a nedves porszívás előtt

- Nyissa ki a (7) zárakat és vegye le a porszívó (6) felső részét.

- Szükség esetén távolítsa el a (20) poreltávolító zsákot vagy a porzsákot.
- Szükség esetén ürítse ki a (1) tartályt.

- Tegye fel a porszívó (6) felső részét és zárja le a (7) zárakat.

## Folyadékok felszívása

- Kapcsolja be a porszívót.

A porszívó egy úszótesttel van felszerelve. A maximális szint elérésekor a szívás leáll.

- Kapcsolja ki a porszívót.

- Ürítse ki a (1) tartályt.

A penészképződés megelőzésére egy nedves elszívás után:

- Vegye le a porszívó (6) felső részét, vegye ki a (28) redős szűrőt és mindkettőt alaposan szárítsa ki.