# Nat zuigen

- Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffingsgevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

- De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp. De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.

## Werkstappen voor het nat zuigen

- Open de sluitingen (7) en pak het bovenstuk van de zuiger (6) af.

- Verwijder indien nodig de afvalzak (20) of de stofzak.
- Maak indien nodig het reservoir (1) leeg.

- Plaats het zuigerbovenstuk (6) de sluitingen (7) sluiten.

## Opzuigen van vloeistoffen

- Schakel de zuiger in.

De zuiger is uitgerust met een vlotter. Als het maximale niveau is bereikt, wordt het zuigen gestopt.

- Schakel de zuiger uit.

- Maak het reservoir (1) leeg.

Ter voorkoming van schimmelvorming na het nat zuigen:

- Pak het bovenstuk van de zuiger (6) af, verwijder de harmonicafilter (28) en laat alles goed drogen.