# Монтаж приладдя для відсмоктування (див. мал. A)

Відсмоктувальний шланг (17) оснащений системою кріплення, за допомогою якої можна під'єднувати приладдя для відсмоктування (відсмоктувальний адаптер (18), вигнуту насадку (19)).

## Монтаж насадок і труб

- Надіньте вигнуту насадку (19) на відсмоктувальний шланг (17) так, щоб обидві натискні кнопки (24) відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Потім міцно надіньте потрібне приладдя для відсмоктування (насадку для великого бруду, щілинну насадку, всмоктувальну трубу тощо) на вигнуту насадку (19).
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (24) всередину і зніміть елементи один з одного.

## Монтаж відсмоктувального адаптера

- Надіньте відсмоктувальний адаптер (18) на відсмоктувальний шланг (17) так, щоб обидві натискні кнопки (24) відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (24) всередину і зніміть елементи один з одного.