# نصب متعلقات مکش (رجوع شود به تصویر A)

شلنگ مکنده (17) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک می باشد، که می تواند به متعلقات مکش (آداپتور مکنده (18)، نازل سرکج (19)) متصل شود.

## نصب نازل‌ها و لوله‌ها

- نازل سرکج (19) را روی شیلنگ مکش (17) قرار دهید تا هر دو دکمه فشاری (24) شیلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- سپس متعلقات مکش مورد نظر (مانند نازل کف، نازل دوکی، لوله مکش و غیره) را محکم روی نازل سرکج (19) قرار دهید.
- به منظور باز کردن، دکمه های فشاری (24) را به سمت داخل فشار دهید، و قطعات را از یکدیگر باز کنید.

## نحوه مونتاژ آداپتور (زانوئی) دستگاه مکش

- سپس آداپتور مکش (18) را روی شلنگ مکش (17) قرار دهید تا دکمه های فشاری (24) شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- برای برداشتن، هر دو دکمه فشاری (24) را با داخل فشار دهید و اجزاء را از هم باز کنید.