# Utilizēšanas maisa vai putekļu maisiņa ievietošana/nomaiņa (sausajai uzsūkšanai) (attēli D1–D2)

Veicot sauso uzsūkšanu, var ievietot utilizēšanas maisu (20) vai putekļu maisiņu (papildpiederums) var ievietot tvertnē (1). Tas atvieglo putekļu utilizēšanu.

##

- Atveriet aizdares (7) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6).

- Ievietojiet utilizēšanas maisu (20) tvertnē (1) tā, lai maisa iepildīšanas atvērums būtu vērsts uz priekšpusi.
- Uzvelciet iepildīšanas atvērumu uz savienojošās atmalas, līdz atvērums iegulst atmalas padziļinājumā.
- Pārliecinieties, ka utilizēšanas maiss (20) pilnīgi pieguļ tvertnes (1) iekšējām sienām.
- Uzlociet utilizēšanas maisa (20) malas uz tvertnes (1) malām.

- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6) tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares (7).

##

- Atveriet aizdares (7) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6).

- Novelciet pilno utilizēšanas maisu (20) no savienojošās atmalas virzienā uz aizmuguri.
- Cenšoties nesabojāt utilizēšanas maisu (20), uzmanīgi izņemiet to no tvertnes (1).
  Sekojiet, lai utilizēšanas maiss izņemšanas laikā netiktu bojāts, tam pārvietojoties pāri savienojošajai atmalai vai citiem asiem priekšmetiem.
- Novietojiet likvidēšanas maisu (20) zem iepildīšanas atvēruma.

##

- Atveriet aizdares (7) un noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6).

- Novelciet visu putekļu maisiņu no pievienošanas apmales virzienā uz aizmuguri. Aizveriet putekļu maisiņa atveri ar atlokāmo vāciņu. Izņemiet noslēgto putekļu maisiņu no tvertnes (1).
- Uzvelciet jaunu putekļu maisiņu uz vakuumsūcēja pievienošanas apmales. Pārliecinieties, ka putekļu maisiņš visā garumā pieguļ tvertnes (1) iekšējām sienām.

- Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6) tai paredzētajā vietā un noslēdziet aizdares (7).