# Umetanje/vađenje vrećice za otpad ili vrećice za prašinu (suho usisavanje) (vidjeti slike E1–E2)

Za suho usisavanje možete umetnuti vrećicu za otpad (23) ili vrećicu za prašinu (pribor) u spremnik (1). Time se olakšava zbrinjavanje prašine.

Napomena: Pri uporabi papirnate filtarske vrećice morate, a pri uporabi filtarske vrećice od flisa trebate isključiti poluautomatsko čišćenje filtra (SFC+) vidi Poluautomatsko čišćenje filtra (vidjeti sliku I).

##

- Otvorite zatvarače (9) i skinite gornji dio usisavača (8).

- Umetnite vrećicu za otpad (23) s otvorom za punjenje okrenutim prema naprijed u spremnik (1).
- Navucite otvor za punjenje preko priključne prirubnice do udubljenja priključne prirubnice.
- Provjerite je li vrećica za otpad (23) po čitavoj svojoj dužini naliježe na unutarnju stranu spremnika (1).
- Navucite preostali dio vrećice za otpad (23) preko ruba spremnika (1).

- Stavite gornji dio usisavača (8) i zatvorite zatvarače (9).

##

- Otvorite zatvarače (9) i skinite gornji dio usisavača (8).

- Skinite punu vrećicu za otpad (23) s priključne prirubnice prema natrag.
- Oprezno izvadite vrećicu za otpad (23) iz spremnika (1) pazeći da je ne oštetite.
  Pritom pazite da vrećica za otpad ne dotakne priključnu prirubnicu ili druge oštre predmete.
- Skinite pokrov ljepljive trake i zalijepite vrećicu za otpad.
  Zatim zavežite vrećicu za otpad (23) ispod otvora za punjenje sa skinutim pokrovom ljepljive trake.

##

- Otvorite zatvarače (9) i skinite gornji dio usisavača (8).

- Skinite punu vrećicu za prašinu s priključne prirubnice prema natrag. Zatvaranjem poklopca zatvorite otvor vrećice za prašinu. Izvadite zatvorenu vrećicu za prašinu iz spremnika (1).
- Stavite novu vrećicu za prašinu preko priključne prirubnice usisavača. Provjerite je li vrećica za prašinu po čitavoj svojoj dužini naliježe na unutarnju stranu spremnika (1) .

- Stavite gornji dio usisavača (8) i zatvorite zatvarače (9).