# Emme aksesuarının takılması

Emme hortumu (21) ve SFC+ modülü (20) bir klips sistemi ile donatılmış olup, bununla emme aksesuarı (emme adaptörü (19), kavisli meme (22)) bağlanabilir.

## Emme adaptörünün takılması (bkz. Resim C)

- SFC+ modülünü (20) emme hortumuna (21) emme hortumunun her iki basmalı düğmesi (31) işitilir biçimde kavrama yapıncaya kadar takın.
- Daha sonra emme adaptörünü (19) SFC+ modülüne (20) takın ve bu işlem esnasında SFC+ modülünün her iki basmalı düğmesinin (31) işitilir biçimde kavrama yapmasına dikkat edin.
- Sökmek için basmalı düğmeleri (31) içeri doğru bastırın ve parçayı sökün.

## Memelerin ve boruların monte edilmesi (bkz. Resim D)

- Kavisli memeyi (22) emme hortumuna (21) emme hortumunun her iki basmalı düğmesi (31) işitilir biçimde kavrama yapıncaya kadar takın.
- Daha sonra istediğiniz emme aksesuarını (taban memesi, derz memesi, emme borusu vb.) kavisli memeye (22) takın.
- Sökmek için basmalı düğmeleri (31) içeri doğru bastırın ve parçayı sökün.