# Afvalzak of stofzak plaatsen/verwijderen (droog zuigen) (zie afbeeldingen E1–E2)

Voor het droog zuigen kunt u een afvalzak (23) of een stofzak (accessoire) in het reservoir (1) plaatsen. Daardoor wordt het afvoeren van het stof gemakkelijker.

Aanwijzing: Bij het gebruik van een papieren filterzak moet u de semiautomatische filterreiniging (SFC+) uitschakelen, bij het gebruik van een vliesfilterzak zou u dat moeten doen zie Semiautomatische filterreiniging (zie afbeelding I).

##

- Open de sluitingen (9) en pak het bovenstuk van de zuiger (8) af.

- Leg de afvalzak (23) met de vulopening naar voren in het reservoir (1).
- Trek de vulopening over de aansluitflens tot in de verlaging van de aansluitflens.
- Zorg ervoor dat de afvalzak (23) helemaal tegen de binnenwanden van het reservoir (1) ligt.
- Sla de rest van de afvalzak (23) over de rand van het reservoir (1).

- Breng het bovenstuk van de zuiger (8) aan en sluit de sluitingen (9).

##

- Open de sluitingen (9) en pak het bovenstuk van de zuiger (8) af.

- Trek de volle afvalzak (23) naar achter toe van de aansluitflens af.
- Pak de afvalzak (23) voorzichtig, zonder deze te beschadigen, uit het reservoir (1).
  Let er daarbij op dat de afvalzak niet langs de aansluitflens of andere scherpe voorwerpen schuurt.
- Trek de afdekstrip van de plakstrook af en plak de afvalzak dicht.
  Daarna bindt u de afvalzak (23) onder de vulopening dicht met de eraf getrokken afdekstrip.

##

- Open de sluitingen (9) en pak het bovenstuk van de zuiger (8) af.

- Trek de volle stofzak naar achter van de aansluitflens af. Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te klappen. Verwijder de afgesloten stofzak uit het reservoir (1).
- Schuif de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zuiger. Zorg ervoor dat de stofzak over de volle lengte tegen de binnenwand van het reservoir (1) ligt.

- Breng het bovenstuk van de zuiger (8) aan en sluit de sluitingen (9).