# Vloženie/vybratie odpadového vrecka alebo vrecka na prach (vysávanie nasucho) (pozri obrázky E1−E2)

Na vysávanie nasucho môžete vložiť odpadové vrecko (23) alebo vrecko na prach (príslušenstvo) do nádoby (1). Tým sa uľahčí likvidácia prachu.

Upozornenie: Pri použití papierového vrecka na filter musíte, pri použití vrecka z netkanej textílie na filter by ste mali vypnúť poloautomatické čistenie (SFC+) pozri Poloautomatické čistenie filtra (pozri obrázok I).

##

- Otvorte uzávery (9) a odoberte hornú časť vysávača (8).

- Vložte odpadové vrecko (23) plniacim otvorom smerom dopredu do nádoby vysávača (1).
- Vytiahnite plniaci otvor cez pripájaciu prírubu až do priehlbne pripájacej príruby.
- Uistite sa, že odpadové vrecko (23) úplne prilieha na vnútorné steny nádoby vysávača (1).
- Preložte zvyšok odpadového vrecka (23) cez okraj nádoby vysávača (1).

- Hornú časť vysávača (8) znova nasaďte a zatvorte uzávery (9).

##

- Otvorte uzávery (9) a odoberte hornú časť vysávača (8).

- Plné odpadové vrecko (23) stiahnite z pripájacej príruby dozadu.
- Opatrne vyberte odpadové vrecko (23) z nádoby (1) tak, aby sa nepoškodilo.
  Dávajte pritom pozor na to, aby sa odpadové vrecko neodieralo o pripájaciu prírubu alebo o iné ostré predmety.
- Kryt lepiacej pásky stiahnite a prilepte odpadové vrecko.
  Potom pripevnite odpadové vrecko (23) pod plniaci otvor stiahnutým krytom lepiacej pásky.

##

- Otvorte uzávery (9) a odoberte hornú časť vysávača (8).

- Plné vrecko na prach stiahnite z pripájacej príruby dozadu. Uzavrite otvor vrecka na prach sklopením veka. Vyberte uzatvorené vrecko na prach z nádoby (1).
- Navlečte nové vrecko na prach na pripájaciu prírubu vysávača. Uistite sa, že vrecko na prach po celej dĺžke prilieha na vnútorné steny nádoby vysávača (1).

- Hornú časť vysávača (8) znova nasaďte a zatvorte uzávery (9).