# Монтаж приладдя для відсмоктування

Відсмоктувальний шланг (21) і модуль SFC+ (20) оснащені системою кріплення, за допомогою якої можна під'єднувати приладдя для відсмоктування (відсмоктувальний адаптер (19), вигнуту насадку (22)).

## Монтаж відсмоктувального адаптера (див. мал. C)

- Надіньте модуль SFC+ (20) на відсмоктувальний шланг (21) так, щоб обидві натискні кнопки (31) відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Потім надіньте відсмоктувальний адаптер (19) на модуль SFC+ (20) так, щоб обидві натискні кнопки (31) модуля SFC+ відчутно увійшли в зачеплення.
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (31) всередину і зніміть елементи один з одного.

## Монтаж насадок і труб (див. мал. D)

- Надіньте вигнуту насадку (22) на відсмоктувальний шланг (21) так, щоб обидві натискні кнопки (31) відсмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Потім міцно надіньте потрібне приладдя для відсмоктування (підлогову насадку, щілинну насадку, всмоктувальну трубу тощо) на вигнуту насадку (22).
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (31) всередину і зніміть елементи один з одного.