# დანიშნულებისამებრ გამოყენება

მტვერსასრუტი განკუთვნილია არა აალებადი მშრალი მტვრის, არა აალებადი სითხეების და წყალ-ჰაეროვანი ნაზავის შეგროვების, შეწოვის, გადაადგილების და გამოყოფისთვის.მტვერსასრუტმა გაიარა შემოწმება მტვრის შეგროვების საგანზე და შეესაბამება L კლასს. ის გამოსადეგია მომატებული დატვირთვისთვის პროფესიონალური გამოყენებისას, მაგ.: ხელსაქმისას, ინდუსტრიაში და სახელოსნოებში გამოსაყენებლად.

L კლასის მტვერსასრუტი IEC/EN 60335-2-69 შესაბამისად გამოიყენება მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მავნე მტვრის მოსაშორებლად ეკსპოზიციური დოზის
> 1 მგ/მ³ ზღვრული მაჩვენებლით.

გამოიყენეთ მტვერსასრუტი მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრულად გესმით ყველა ფუნქცია და შეგიძლიათ შეასრულოთ ისინი შეზღუდვის გარეშე, ან თუ თქვენ მიიღეთ შესაბამისი ინსტრუქცია.