# نصب متعلقات مکش (رجوع شود به تصویر C)

شلنگ مکنده (21) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک می باشد، که می تواند به متعلقات مکش (آداپتور مکنده (20)، نازل سرکج (22)) متصل شود.

## نحوه مونتاژ آداپتور (زانوئی) دستگاه مکش

- سپس آداپتور مکش (20) را روی شلنگ مکش (21) قرار دهید تا دکمه های فشاری (31) شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- برای برداشتن، هر دو دکمه فشاری (31) را با داخل فشار دهید و اجزاء را از هم باز کنید.

## نصب نازل‌ها و لوله‌ها

- سپس نازل سرکج (22) را روی شلنگ مکش (21) قرار دهید تا دکمه های فشاری (31) شلنگ مکش به طور محسوس جا بیافتند.
- سپس متعلقات مکش دلخواه (مانند نازل کف، نازل دوکی، لوله مکش و غیره) را محکم روی نازل سرکج (22) قرار دهید.
- برای برداشتن، هر دو دکمه فشاری (31) را با داخل فشار دهید و اجزاء را از هم باز کنید.