# 处理废弃物

必须使用符合环保要求的方式处理废弃的吸尘器、附件和包装材料。

请勿将吸尘器扔到生活垃圾中！

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称 | 有害物质
--- | ---
铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr+6) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分 | O | O | O | O | O | O
外壳的非金属部分 | O | O | O | O | O | O
机械传动机构 | O | O | O | O | O | O
电机组件 | X | O | O | O | O | O
控制组件 | X | O | O | O | O | O
附件 | O | O | O | O | O | O
配件 | O | O | O | O | O | O
连接件 | O | O | O | O | O | O
电源线① | O | O | O | O | O | O
电池系统② | O | O | O | O | O | O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。