# Vloženie/vybratie odpadového vrecka alebo vrecka na prach (vysávanie nasucho) (pozri obrázky D1–D2)

Na vysávanie nasucho môžete vložiť odpadové vrecko (23) alebo vrecko na prach (príslušenstvo) do nádoby (1). Tým sa uľahčí likvidácia prachu.

Upozornenie: Pri použití papierového vrecka na filter musíte pri použití vrecka na filter z netkanej textílie by ste mali vypnúť automatické čistenie (AFC).

##

- Otvorte uzávery (11) a odoberte hornú časť vysávača (10).

- Vložte odpadové vrecko (23) plniacim otvorom smerom dopredu do nádoby vysávača (1).
- Vytiahnite plniaci otvor cez pripájaciu prírubu až do priehlbne pripájacej príruby.
- Uistite sa, že odpadové vrecko (23) úplne prilieha na vnútorné steny nádoby vysávača (1).
- Preložte zvyšok odpadového vrecka (23) cez okraj nádoby vysávača (1).

- Hornú časť vysávača (10) znova nasaďte a zatvorte uzávery (11).

##

- Otvorte uzávery (11) a odoberte hornú časť vysávača (10).

- Plné odpadové vrecko (23) stiahnite z pripájacej príruby dozadu.
- Opatrne vyberte odpadové vrecko (23) z nádoby (1) tak, aby sa nepoškodilo.
  Dávajte pritom pozor na to, aby sa odpadové vrecko neodieralo o pripájaciu prírubu alebo o iné ostré predmety.
- Kryt lepiacej pásky stiahnite a prilepte odpadové vrecko.
  Potom pripevnite odpadové vrecko (23) pod plniaci otvor stiahnutým krytom lepiacej pásky.

##

- Otvorte uzávery (11) a odoberte hornú časť vysávača (10).

- Plné vrecko na prach stiahnite z pripájacej príruby dozadu. Uzavrite otvor vrecka na prach sklopením veka. Vyberte uzatvorené vrecko na prach z nádoby (1).
- Navlečte nové vrecko na prach na pripájaciu prírubu vysávača. Uistite sa, že vrecko na prach po celej dĺžke prilieha na vnútorné steny nádoby vysávača (1) .

- Hornú časť vysávača (10) znova nasaďte a zatvorte uzávery (11).