# Saklama ve taşıma (bkz Resim K)

- Şebeke bağlantı kablosunu kablo mesnedine (15) sarın.
- Aksesuarı, öngörülen mesnetlere takın: Emme boruları (29) mesnetlere (17), derz memesi (25) mesnede (18), taban memesi (28) mesnede (19).
- Emme hortumu mesnedinin (5) elastik bantlarını açın ve emme hortumunu (21) mesnedin üst parçasına (5) sarın.
  Esnek bantları tekrar takın.
- L-Boxx'u yuvalara (9) yerleştirin.
- Sırt incinmelerini önlemek için dolu bir imha torbası veya toz torbasını çıkarın ve içindeki sıvıyı, elektrik süpürgesini taşımadan önce boşaltın.
  Elektrik süpürgesini sadece taşıma tutamağından (8) tutarak taşıyın.
- Elektrik süpürgesini kuru bir yerde saklayın ve yetkisiz kişilerin kullanmaması için gerekli önlemleri alın.
- Hareket makaralarını (14) sabitlemek için hareket makarası frenini (13) aşağı bastırın.