# Встромляння/виймання пакета для сміття або мішка для пилу (сухе відсмоктування) (див. мал. D1–D2)

Для сухого відсмоктування можна встромити пакет для сміття (23) або мішок для пилу (приладдя) в ємність (1). Це полегшує видалення пилу.

Вказівка: При використанні паперового фільтрувального мішка обов’язково, а при використанні нетканого полотняного фільтрувального мішка бажано вимикати автоматичне очищення фільтра (AFC) .

##

- Відкрийте замки (11) і зніміть кришку пилосмока (10).

- Покладіть пакет для сміття (23) приймальним отвором вперед у ємність (1).
- Натягніть приймальний отвір на під’єднувальний фланець до заглиблення в під’єднувальному фланці.
- Переконайтеся, що пакет для сміття (23) повністю прилягає до внутрішніх стінок ємності (1).
- Огорніть рештою пакета для сміття (23) край ємності (1).

- Надіньте кришку пилосмока (10) і закрийте замки (11).

##

- Відкрийте замки (11) і зніміть кришку пилосмока (10).

- Зніміть повний пакет для сміття (23) з під’єднувального фланця, потягнувши пакет назад.
- Обережно витягніть пакет для сміття (23) з ємності (1), щоб не пошкодити пакет.
  При цьому слідкуйте за тим, щоб пакет для сміття не зачепився за всмоктувальний отвір або інші гострі предмети.
- Зніміть захисну стрічку з клейкої смужки і заклейте пакет для сміття.
  Потім перев’яжіть пакет для сміття (23) під приймальним отвором за допомогою захисної стрічки, знятої з клейкої смужки.

##

- Відкрийте замки (11) і зніміть кришку пилосмока (10).

- Зніміть повний мішок для пилу з під’єднувального фланця, потягнувши мішок назад. Закрийте отвір мішка для пилу, опустивши кришку. Вийміть закритий мішок для пилу з ємності (1).
- Надіньте новий мішок для пилу на під’єднувальний фланець пилосмока. Перевірте, щоб мішок для пилу по всій довжині прилягав до внутрішньої стінки ємності (1).

- Надіньте кришку пилосмока (10) і закрийте замки (11).