# Sätta in/ta ut avfallssäck eller dammpåse (torrsugning) (se bild D1–D2)

För att torrsuga kan du sätta en avfallssäck (23) eller en dammpåse (tillbehör) i behållaren (1). Därigenom underlättas avfallshanteringen av dammet.

Observera: vid användning av en pappersfilterpåse måste du – och vid användning av en fleecefilterpåse bör du stänga av den automatiska filterrengöringen (AFC) .

##

- Öppna förslutningarna (11) och ta av sugöverdelen (10).

- Lägg avfallssäcken (23) med påfyllningsöppningen framåt i behållaren (1).
- Dra påfyllningsöppningen över anslutningsflänsen till fördjupningen på anslutningsflänsen.
- Se till att avfallssäcken (23) ligger helt an mot behållarens (1) innerväggar.
- Vik resten av avfallssäcken (23) över kanten på behållaren (1).

- Sätt på sugöverdelen (10) och stäng förslutningarna (11).

##

- Öppna förslutningarna (11) och ta av sugöverdelen (10).

- Dra den fulla avfallspåsen (23) bakåt från anslutningsflänsen.
- Ta försiktigt av avfallssäcken (23), utan att skada den, från behållaren (1).
  Se till att avfallspåsen inte rör vid anslutningsflänsen eller andra vassa föremål.
- Dra av tejpen och klistra ihop avfallssäcken.
  Snöra ihop avfallssäcken (23) under påfyllningsöppningen med den avdragna tejpen.

##

- Öppna förslutningarna (11) och ta av sugöverdelen (10).

- Dra den fulla dammpåsen bakåt ur fästet. Förslut dammpåsen genom att fälla ner locket. Ta ut den stängda dammpåsen ur behållaren (1).
- Vik den nya dammpåsen över fästet på sugen. Se till att dammpåsen ligger an mot behållarens (1) innervägg med hela sin längd.

- Sätt på sugöverdelen (10) och stäng förslutningarna (11).