# Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls C)

Uzsūkšanas šļūtene (21) ir aprīkota ar fiksatoru sistēmu, kas ļauj tai pievienot uzsūkšanas piederumus (uzsūkšanas adapteri (20), liekto sprauslu (22)).

## Uzsūkšanas adaptera nostiprināšana

- Uzbīdiet uzsūkšanas adapteri (20) uz uzsūkšanas šļūtenes (21), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (31) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (31) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.

## Sprauslu un cauruļu montāža

- Uzbīdiet liekto sprauslu (22) uz uzsūkšanas šļūtenes (21), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (31) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pēc tam stingri uzbīdiet vēlamo uzsūkšanas piederumu (grīdas sprauslu, salaidumu sprauslu, uzsūkšanas cauruli u.c.) uz liektās sprauslas (22).
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (31) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.