# Gebruik

- Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

Let er bij het gebruik van de zuiger op dat de zwenkwielen (14) met de zwenkwielremmen (13) geblokkeerd zijn om de zuiger te beveiligen tegen abusievelijk wegrollen. Test vóór gebruik of de loopwielen (12) en zwenkwielen (14) op de betreffende ondergrond hun werk doen.

Ingebruikname
Droog zuigen
Nat zuigen
Automatische filterreiniging