# Приказ за наполнетост на батеријата

Трите зелени LED-светилки на приказот за наполнетост на батеријата ја покажуваат состојбата на наполнетост на батеријата. Од безбедносни причини, состојбата на наполнетост на батеријата може да ја проверите само доколку всисувачот е во мирување.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата, или , за да се прикаже наполнетоста. Ова исто така е возможно и со извадена батерија.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

### Тип на батерија GBA 18V...

LED-светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 60–100 %
Трајно светло 2 × зелено | 30–60 %
Трајно светло 1 × зелено | 5–30 %
Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 %

### Тип на батерија ProCORE18V...

LED-светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 5 × зелено | 80–100 %
Трајно светло 4 × зелено | 60–80 %
Трајно светло 3 × зелено | 40–60 %
Трајно светло 2 × зелено | 20–40 %
Трајно светло 1 × зелено | 5–20 %
Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 %