# Ładowanie akumulatora

- Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszcze‌gólnione w danych technicznych. Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania akumulatora litowo-jonowego znajdującego się w wyposażeniu standardowym.

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność akumu‌la‌tora, należy przed pierwszym użyciem całkowi‌cie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki "Electronic Cell Protection (ECP)" (systemowi elektronicznej ochrony ogniw) akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku rozładowanego akumulatora odkurzacz akumulatorowy jest wyłączany przez układ ochronny.

- Po automatycznym wyłączeniu się odkurzacza nie należy naciskać włącznika/wyłącznika. Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.