# Üzembe helyezés

- A szívás előtt gondoskodjon arról, hogy a szűrőegység szorosan rögzítve fel legyen szerelve.

- Csak megrongálatlan szűrőt (repedések nélkül, lyukak nélkül stb.) használjon. Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.

## Be- és kikapcsolás

- A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a (3) be-/kikapcsoló gombot.
- A porszívó kikapcsolásához nyomja meg ismét a (3) be-/kikapcsoló gombot.