# Θέση σε λειτουργία

- Πριν την αναρρόφηση βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα του φίλτρου είναι σταθερά συναρμολογημένη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα άψογο φίλτρο (χωρίς ρωγμές, χωρίς τρύπες κλπ.). Αλλάξτε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Για την ενεργοποίηση του απορροφητήρα πατήστε το πλήκτρο On-Off (3).
- Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On-Off (3).