# Tekniske data

Plansliper |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | 3 601 JD0 2..
Nominell spenning | V= | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 11000
Oscillasjonshastighet ved tomgangA) | o/min | 22000
Slipebladflate | cm2 | 114,7
Svingningskretsdiameter | mm | 1,6
Mål | mm | 199,5 x 113 x 141
Vekt | kg | 1,4–2,4
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.