# مشخصات فنی

سنباده تخت لرزان |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JD0 2..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 11000
سرعت لرزش در حالت آزادA) | min-1 | 22000
سطح صفحه سنباده | cm2 | 114,7
قطر میدان لرزش | mm | 1,6
ابعاد | mm | ‎199,5 x 113 x 141‎
وزن | kg | 1,4–2,4
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 4.0Ah.

B)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.