# Technické údaje

Vibrační bruska |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | 3 601 JD0 2..
Jmenovité napětí | V= | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 11 000
Počet kmitů naprázdnoA) | ot/min | 22 000
Plocha brusného papíru | cm2 | 114,7
Průměr kmitání | mm | 1,6
Rozměry | mm | 199,5 x 113 x 141
Hmotnost | kg | 1,4–2,4
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.