# Приказ за наполнетост на батеријата

Трите зелени LED-светилки на приказот за наполнетост на батеријата ја покажуваат состојбата на наполнетост на батеријата. Од безбедносни причини, состојбата на наполнетост на батеријата може да ја проверите само доколку електричниот алат е во мирување.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата, или , за да се прикаже наполнетоста. Ова исто така е возможно и со извадена батерија.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

Напомена: Наполнетоста на батеријата се прикажува и на корисничкиот интерфејс (6).

## Тип на батерија GBA 18V...

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3× зелено | 60−100 %
Трајно светло 2× зелено | 30−60 %
Трајно светло 1× зелено | 5−30 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0−5 %

## Тип на батерија ProCORE18V...

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 5× зелено | 80−100 %
Трајно светло 4× зелено | 60−80 %
Трајно светло 3× зелено | 40−60 %
Трајно светло 2× зелено | 20−40 %
Трајно светло 1× зелено | 5−20 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0−5 %