# Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näytön vihreät LED-valot ilmoittavat akun lataustilan. Turvallisuussyistä lataustilan tarkistaminen on mahdollista vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksissä.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai . Tämä on mahdollista myös akun ollessa irrotettuna.

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-valoa, akku on viallinen ja täytyy vaihtaa.

Huomautus: akun lataustila näytetään myös käyttöliittymässä (6).

## Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valot | Kapasiteetti
--- | ---
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 60−100 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 30−60 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5−30 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0−5 %

## Akkutyyppi ProCORE18V...

LED-valot | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 80−100 %
4 vihreä valoa palaa jatkuvasti | 60−80 %
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 40−60 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 20−40 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5−20 %
1 vihreä valo vilkkuu | 0−5 %