# Tekniska data

Sladdlös slående skruvdragare |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18
TomgångsvarvtalA)
Inställning 1 | v/min | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Inställning 2 | v/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Inställning 3 | v/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
SlagfrekvensA)
Inställning 1 | slag/minut | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Inställning 2 | slag/minut | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Inställning 3 | slag/minut | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Max. vridmoment | Nm | 200 | 200 | 200
Maskinskruv-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Verktygsfäste |  | ¼" insex | ¼" insex/ ∎ ½" | ∎ ½"
Vikt | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Dataöverföring
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalavstånd | s | 8 | 8 | 8
Max. signalräckviddC) | m | 30 | 30 | 30
Frekvensområde som använts | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Utgångseffekt | mW | < 1 | < 1 | < 1
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

B)

  De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).

C)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

D)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.