# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih razloga, provera stanja napunjenosti je moguća samo kada je električni alat u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ili da bi bio prikazan status napunjenosti. To je moguće i kada je demontiran akumulator.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

Napomena: Status napunjenosti akumulatora se prikazuje i na korisničkom interfejsu (6).

## Tip akumulatora GBA 18V...

LED indikatori | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3× zeleno | 60−100 %
Trajno svetlo 2× zeleno | 30−60 %
Trajno svetlo 1× zeleno | 5−30 %
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0−5 %

## Tip akumulatora ProCORE18V...

LED indikatori | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5× zeleno | 80−100 %
Trajno svetlo 4× zeleno | 60−80 %
Trajno svetlo 3× zeleno | 40−60 %
Trajno svetlo 2× zeleno | 20−40 %
Trajno svetlo 1× zeleno | 5−20 %
Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0−5 %