# مبين حالة شحن المركم

تشير مصابيح الدايود الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المركم لحالة شحن المركم. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

اضغط على زر مبين حالة الشحن أو لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضا والمركم مخرج.

إذا لم يضئ أي مصباح دايود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

إرشاد: تتم الإشارة إلى حالة شحن المركم في واجهة المستخدم (6).

## نوع المركم  ‎‎GBA 18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | 100−60 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 60−30 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 30−5 %
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | 5−0 %

## نوع المركم  ‎‎ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 5× أخضر | 100−80 %
ضوء مستمر 4× أخضر | 80−60 %
ضوء مستمر 3× أخضر | 60−40 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 40−20 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 20−5 %
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | 5−0 %