# Indikácia stavu nabitia akumulátora

Zelené LED kontrolky indikácie stavu nabitia akumulátora zobrazujú stav nabitia akumulátora. Z bezpečnostných dôvodov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je elektrické náradie zastavené.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia alebo , aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor vybratý.

Ak po stlačení tlačidla pre indikáciu stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

Upozornenie: Stav nabitia akumulátora sa zobrazuje aj na používateľskom rozhraní (6).

## Typ akumulátora GBA 18V...

LED kontrolky | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 3× zelená | 60−100 %
Neprerušované svetlo 2× zelená | 30−60 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5−30 %
Blikanie 1× zelená | 0−5 %

## Typ akumulátora ProCORE18V...

LED kontrolky | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 5× zelených | 80–100 %
Neprerušované svetlo 4× zelené | 60–80 %
Neprerušované svetlo 3× zelené | 40–60 %
Neprerušované svetlo 2× zelené | 20–40 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5–20 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %