# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Taster za uključivanje/isključivanje (korisnički interfejs)
(2) | Prikaz statusa električnog alata (korisnički interfejs)
(3) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs)
(4) | Taster za resetovanje (korisnički interfejs)
(5) | Prekidač za otključavanje okidača
(6) | Okidač
(7) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(8) | Korisnički interfejs
(9) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(10) | AkumulatorA)
(11) | Poluga za otključavanje magacina
(12) | Magacin
(13) | Oslonac
(14) | Klizač magacina
(15) | Taster za klizač magacina
(16) | Dugme za deblokadu kontaktnog elementa
(17) | Standardni kontaktni element
(18) | Otvor
(19) | Radno svetlo
(20) | Prekidač graničnika za dubinu
(21) | Prodorna čivija
(22) | Traka sa ekserimaA)
(23) | Uski kontaktni element (GNB 18V‑40)
(24) | Magnetni prsten (GNB 18V‑40)
(25) | Kuka za vešanje

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.