# Utilizarea conform destinaţiei

Scula electrică este destinată introducerii cuielor în materiale dure, precum betonul (de exemplu, beton turnat, rosturi presate) şi oţel (de exemplu, oţel de construcţii, oţel laminat la cald).

Scula electrică nu trebuie utilizată pe suprafeţe foarte moi (de exemplu, lemn, materiale uşoare de construcţii) sau pe suprafeţe foarte dure (de exemplu, oţel de rezistenţă superioară). De asemenea, scula electrică nu trebuie aşezată pe următoarele tipuri de suporturi: piatră naturală, rosturi verticale de mortar, blocuri cu goluri, cărămidă, cărămidă vitrată, sticlă, oţel călit, oţel pentru scule, oţel pentru arcuri, fontă, cordoane de sudură.

Înainte de utilizare, verifică dacă substratul este adecvat vezi Verificarea caracterului adecvat al substratului.

Scula electrică este destinată numai utilizării manuale.

Scula electrică este destinată utilizării în interior.