# Namenska upotreba

Električni alat je namenjen za ukucavanje eksera u tvrde materijale kao što je beton (liveni beton, presovane fuge) i čelik (konstrukcioni čelik, toplo valjani čelik).

Električni alat ne sme da se koristi na veoma mekanim površinama (npr. drvetu, lakim građevinskim materijalima) ili veoma tvrdim površinama (npr. veoma tvrdom čeliku). Električni alat takođe ne može da se koristi na sledećim podlogama: prirodni kamen, vertikalne pločice sa malterom, šuplji blokovi, opeka, glazirana opeka, staklo, kaljeni čelik, čelik za alate, čelik za opruge, liveni čelik, zavareni spojevi.

Pre primene proverite da li podloga odgovara videti Provera da li podloga odgovara.

Električni alat je namenjen samo za ručnu upotrebu.

Električni alat je namenjen za upotrebu u unutrašnjem prostoru.